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Τίτλος Προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ»


ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	
	
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1.1
	Καινούργιο - αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής όχημα (πλαίσιο & υπερκατασκευή), γνωστού & εύφημου οίκου κατασκευής
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.2
	Πετρελαιοκίνητο όχημα
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3
	Σήμανση CE (στην παραλαβή του οχήματος)
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Απαιτήσεις Βαφής και Επιγραφές - διακριτικά
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Σύνολο τεχνικών στοιχείων σύμφωνα με διατάξεις έκδοσης άδειας κυκλοφορίας
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.6
	Φόρτιση αξόνων κάτω της μέγιστης επιτρεπόμενης κατ’ άξονα
	ΝΑΙ
	
	

	1.7
	Ωφέλιμο φορτίο >450 kg/m3 συμπιεσμένων απορριμμάτων
	>7.200 kg
	
	

	1.8
	Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση
	ΝΑΙ
	
	

	1.9
	Τεχνικά φυλλάδια Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
	ΝΑΙ
	 
	 

	   2. ΠΛΑΙΣΙΟ

	2.1
	Καινούργιο, τελευταίου τύπου, κατασκευαστή ευρείας κυκλοφορίας & άριστης φήμης
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.2
	Δυνατότητα Μικτού Φορτίου > 19 ton
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.3
	Εξαρτήματα πλήρως από εργοστάσιο κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	2.4
	Τεχνικά έντυπα με απόσταση αξόνων, διαστάσεις πλαισίου
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Τύπος
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Έτος κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	2.8
	Απόσταση αξόνων (μεταξόνιο)
	ΝΑΙ
	
	

	2.9
	Μέγιστο πλάτος, μήκος, ύψος (άνευ φορτίου)
	ΝΑΙ
	
	

	2.10
	Εμπρόσθιος & οπίσθιος πρόβολος
	ΝΑΙ
	
	

	2.11
	Ύψος άνω επιφάνειας από οδόστρωμα
	ΝΑΙ
	
	

	2.12
	Ίδιο βάρος με εφεδρικό τροχό, καμπίνα, εργαλεία, καύσιμα, κινητήρα, συσσωρευτή και οδηγό
	ΝΑΙ
	
	

	2.13
	Ικανότητα φόρτισης εμπρόσθιου και οπίσθιου άξονα
	ΝΑΙ
	
	

	2.14
	Κατανομή ιδίου βάρους ανά άξονα
	ΝΑΙ
	
	

	2.15
	Max μικτό βάρος (gross weight) 
	ΝΑΙ
	
	

	2.16
	Ωφέλιμο βάρος
	ΝΑΙ
	
	

	   3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

	3.1
	Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.2
	Πετρελαιοκίνητος (Diesel)
	ΝΑΙ
	
	

	3.3
	Τετράχρονος - εξακύλινδρος - υδρόψυκτος κινητήρας
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.4
	Εξελιγμένος τύπος, άριστης φήμης και ευρείας κυκλοφορίας
	ΝΑΙ
	
	

	3.5
	Ισχύς κινητήρα κατά DIN
	≥ 280 Hp
	 
	 

	3.6
	Ροπή κινητήρα
	≥ 1200 Nm
	 
	 

	3.7
	Τύπος
	ΝΑΙ
	
	

	3.8
	Κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	3.9
	Κυβισμός κινητήρα
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.10
	Πραγματική ισχύς σε στροφές ονομαστικής λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	3.11
	Μέγιστη ροπή στρέψης
	ΝΑΙ
	
	

	3.12
	Τεχνικά έντυπα με καμπύλες μεταβολής πραγματικής ισχύος & ροπής στρέψης ανάλογα με στροφές κινητήρα
	ΝΑΙ
	
	

	3.13
	Κύκλος Λειτουργίας 4-χρόνων
	ΝΑΙ
	
	

	3.14
	Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων
	ΝΑΙ
	
	

	3.15
	Κυλινδρισμός
	ΝΑΙ
	
	

	3.16
	Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο
	ΝΑΙ
	
	

	3.17
	Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
	ΝΑΙ
	
	

	3.18
	Τεχνικά έντυπα κατανάλωσης καυσίμου
	ΝΑΙ
	
	

	3.19
	Τεχνικά έντυπα Εκπομπές CO2
	ΝΑΙ
	
	

	3.20
	Τεχνικά έντυπα Τιμής στάθμης θορύβου
	ΝΑΙ
	
	

	3.21
	Σύστημα ψύξης 
	ΝΑΙ
	
	

	3.22
	Περιγραφές συστημάτων όπως στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo) και ψύξης του αέρα υπερπλήρωσης (intercooler)
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.23
	Πλεονεκτήματα κινητήρα συγκριτικά με υπόλοιπη αγορά
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.24
	Ικανοποίηση διατάξεων εκπομπών καυσαερίων και στάθμης θορύβου
	ΝΑΙ
	
	

	   4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

	4.1
	Κιβώτιο ταχυτήτων Μηχανικό ή αυτοματοποιημένο
	ΝΑΙ
	
	

	4.2
	Αριθμός ταχυτήτων εμπροσθοπορείας
	≥ 8
	 
	 

	4.3
	Αριθμός ταχυτήτων οπισθοπορείας
	≥ 1
	 
	 

	4.4
	Μετάδοση κίνησης σε πίσω άξονα
	ΝΑΙ
	
	

	4.5
	Περιγραφή μετάδοσης κίνησης, διαφορικό, συμπλέκτης
	ΝΑΙ
	 
	 

	   5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

	5.1
	Σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος με αέρα
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.2
	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.3
	Μηχανόφρενο
	≥ 340 KW
	
	

	5.4
	Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα            (hill holder / hill start)
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.5
	Δισκόφρενα ή ταμπούρα ή συνδυασμός αυτών στους εμπρόσθιους και τους οπίσθιους τροχούς
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.6
	Χειρόφρενο που θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.7
	Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο
	ΝΑΙ
	 
	 

	   6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

	6.1
	Ηλεκτρονικός δείκτης ελέγχου της στάθμης υγρών
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.2
	Τιμόνι με εύρος ρυθμίσεων
	ΝΑΙ
	
	

	6.3
	Ακτίνα στροφής ελάχιστη δυνατή
	ΝΑΙ
	
	

	6.4
	Περιγραφή συστήματος διεύθυνσης
	ΝΑΙ
	 
	 

	   7. ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

	7.1
	Κατασκευαστής αξόνων
	ΝΑΙ
	
	

	7.2
	Ικανότητες φόρτισης αξόνων και αναρτήσεων
	ΝΑΙ
	
	

	7.3
	Περιγραφή λειτουργίας συστήματος ανάρτησης
	ΝΑΙ
	
	

	7.4
	Κατάλληλες αναρτήσεις ώστε να δύναται ο κάθε άξονας να φέρει το μέγιστο δυνατό φορτίο
	ΝΑΙ
	 
	 

	7.5
	Πλήρης τροχούς με κατάλληλα και πρόσφατης κατασκευής ελαστικά
	ΝΑΙ
	
	

	7.6
	Εφεδρικός τροχός πλήρης
	ΝΑΙ
	
	

	7.7
	Τύπος και Διαστάσεις ελαστικών
	ΝΑΙ
	
	

	7.8
	Ελαστικά επίστρωτα, ακτινωτού τύπου, αεροστεγή, κατά τους κανονισμούς ERTRO (European Tire and Rim Technical Organization)
	ΝΑΙ
	 
	 

	   8. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

	8.1
	Θέση οδηγού λειτουργική και εργονομική
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.2
	Ρύθμιση τιμονιού τουλάχιστον καθ' ύψος
	ΝΑΙ
	
	

	8.3
	Πίνακας οργάνων με όργανα σε κατάλληλη θέση & εργονομικά σχεδιασμένου διακόπτες
	ΝΑΙ
	
	

	8.4
	θάλαμος οδηγού - συνοδηγού θα είναι από ισχυρό σκελετό και θα προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για την εύκολη και ασφαλή οδήγηση
	ΝΑΙ
	
	

	8.5
	Διαφανής ανεμοθώρακας από γυαλί SECURIT ή αντίστοιχου τύπου ασφαλείας
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.6
	Τιμόνι με υδραυλική υποβοήθηση ή παρόμοιο σύστημα
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.7
	Κάθισμα οδηγού με πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και ζώνη ασφαλείας τριών σημείων
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.8
	Θέσεις 2 συνοδηγών με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων & για οδηγό – συνοδηγούς
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.9
	Καμπίνα με φωτεινές ενδείξεις (ταχύμετρο,  χιλιομετρητή, στροφόμετρο, όργανα πίεσης & θερμοκρασίας, αέρα φρένων, λαδιού κινητήρα, βλαβών, αλλαγής πορείας, δείκτη καυσίμων κλπ), ταχογράφο, θερμική μόνωση, δάπεδο με πλαστικά ταπέτα, θέρμανση με δυνατότητα εισαγωγής μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, ηλεκτρικά παράθυρα, , εργοστασιακό ηχοσύστημα με ηχεία, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειριστήριο
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.10
	Εργοστασιακό Air-condition
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.11
	Τουλάχιστον 2 ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.12
	Τουλάχιστον 2 αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.13
	Ηλεκτρικοί & θερμαινόμενοι εξωτερικοί πλαϊνοί καθρέπτες
	ΝΑΙ
	
	

	8.14
	Πλαφονιέρα φωτισμού
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.15
	Ρευματοδότης για τοποθέτηση μπαλαντέζας
	ΝΑΙ
	 
	 

	   9. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ)

	9.1
	Συμπίεση απορριμμάτων τύπου πρέσας
	ΝΑΙ
	
	

	9.2
	Ωφέλιμος όγκος με συμπιεσμένα απορρίμματα
	>16 m3
	
	

	9.3
	Χωρητικότητα Χοάνης Φόρτωσης
	>1,6 m3
	
	

	9.4
	Σχέδια χοάνης φόρτωσης με διαστάσεις και υπολογισμό χωρητικότητας
	ΝΑΙ
	
	

	9.5
	Λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα σε σώμα και οπίσθια θύρα, συνδεδεμένη με χοάνη παραλαβής απορριμμάτων 
	ΝΑΙ
	
	

	9.6
	Σχέδια ή φωτογραφίες από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης χοάνης φόρτωσης & λεκάνης απορροής
	ΝΑΙ
	
	

	9.7
	Βάρος απορριμμάτων έπειτα από συμπίεση
	>450 kg/m3
	
	

	9.8
	Σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς ασυμπίεστα
	>5:1
	
	

	9.9
	Έμβολα κίνησης και υδραυλικές σωληνώσεις δίχως επαφή με απορρίμματα
	ΝΑΙ
	
	

	9.10
	Αντίσταση ωθητήρα απόρριψης απορριμμάτων ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη από καμπίνα
	ΝΑΙ
	
	

	9.11
	Έλεγχος λειτουργιών μέσω PLC με δυνατότητα προγραμματισμού και τηλεπικοινωνία (θύρα Ethernet, GSM, Bluetooth IOS, Bluetooth Android)
	ΝΑΙ
	
	

	9.12
	Κίνηση από κινητήρα οχήματος μέσω δυναμολήπτη (P.T.O.) και αντλίας ελαίου μεταβλητής ροής
	ΝΑΙ
	
	

	9.13
	Σήμανση CE (στην παραλαβή του οχήματος)
	ΝΑΙ
	
	

	9.14
	Συμμόρφωση με πρότυπο EN-1501-1:2011+α1:2015
	ΝΑΙ
	
	

	9.15
	Εξωτερικές διαστάσεις
	ΝΑΙ
	
	

	9.16
	Βάρος
	ΝΑΙ
	 
	 

	9.17
	Κατανομή βάρους κατ’ άξονα
	ΝΑΙ
	
	

	9.18
	Πιέσεις υδραυλικών συστημάτων
	ΝΑΙ
	
	

	9.19
	Ασφάλειες διακοπής ελεύθερης εκροής ελαίου σε διαρροή υδραυλικού κυκλώματος
	ΝΑΙ
	
	

	9.20
	Στοιχεία υδραυλικών αντλιών και χειριστηρίου εκκένωσης κάδων με απορρίμματα στη χοάνη φόρτωσης
	ΝΑΙ
	
	

	   10. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ – ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	10.1
	Εφεδρικός τροχός πλήρης
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.2
	Προβολείς ομίχλης
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.3
	Σημείο έλξης εμπρός
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.4
	Πυροσβεστήρες σύμφωνα με Κ.Ο.Κ.
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.5
	Φαρμακείο
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.6
	Ανακλαστικό τρίγωνο βλαβών
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.7
	Ράδιο-mp3 πλήρη με ηχητική εγκατάσταση
	ΝΑΙ
	
	

	10.8
	Εγχειρίδια χρήσης, συντήρησης, επισκευής στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα

	ΝΑΙ
	 
	 

	10.9
	Εικονογραφημένος κατάλογος ανταλλα-κτικών σε Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.10
	Τάκοι
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.11
	Γρύλος και μπουλουνόκλειδο 
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.12
	Εργαλεία πρώτης ανάγκης 
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.13
	Λασπωτήρες
	
	
	

	10.14
	Πατάκια στην καμπίνα (οδηγός - συνοδηγοί)
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.15
	Ψηφιακός ταχογράφος
	ΝΑΙ
	 
	 

	   11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

	11.1
	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας & βαφής
	>5 έτη
	 
	 

	11.2
	Εγγύηση οχήματος
	>2 έτη
	
	

	11.3
	Τεχνική εξυπηρέτηση 
	<5 ημέρες
	
	

	11.4
	Αποκατάσταση βλαβών
	<15 ημέρες
	
	

	   12. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	12.1
	Έτη εγγυημένης προμήθειας ανταλλακτικών
	≥ 10 έτη
	
	

	12.2
	Παράδοση ανταλλακτικών 
	<15 ημέρες
	
	

	12.3
	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	≥ 2 έτη
	
	

	12.4
	Εγγύηση μηχανικών μερών
	≥ 2 έτη
	 
	 

	12.5
	Δήλωση αποστολής κινητού συνεργείου επισκευής εντός εγγύησης καλής λειτουργίας
	ΝΑΙ
	 
	 

	12.6
	Πρόγραμμα συντήρησης
	ΝΑΙ
	 
	 

	12.7
	Παρεχόμενα δωρεάν service 
	≥ 1
	 
	 

	12.8
	Χρόνος παράδοσης
	<120 ημέρες
	 
	 

	12.9
	Άδεια λειτουργίας συνεργείου συντήρησης 
	
	
	

	12.10
	Πιστοποίηση συνεργείου συντήρησης  
	ISO 9001:2008 (ή ισοδύναμο)
	
	

	12.11
	Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατασκευαστή οχήματος (πλαισίου) 
	ISO 9001 (ή ισοδύναμα) 
	
	

	12.12
	Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατασκευαστή της υπερκατασκευής
	ISO 9001 (ή ισοδύναμα)
	
	

	12.13
	Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας προσφέροντος όταν δεν ταυτίζεται με τον κατασκευαστή
	ISO 9001:2008 (ή ισοδύναμη).
	
	

	12.14
	Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης προδιαγραφών, κατασκευαστή και εργοστασίου κατασκευής 
	ΝΑΙ
	
	

	12.15
	Λίστα κεντρικών και εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών υλικών
	ΝΑΙ
	
	

	12.16
	Υπεύθυνη Δήλωση ότι η τελική τιμή περιλαμβάνει τα έξοδα έκδοσης πινακίδων
	ΝΑΙ
	
	

	12.17
	Υπεύθυνη Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων του διαγωνισμού
	ΝΑΙ
	
	

	12.18
	Δήλωση του προμηθευτή για τεχνική εξυπηρέτηση εντός 5 εργάσιμων ημερών
	ΝΑΙ
	 
	 

	12.19
	Εγγύηση βαφής και αντισκωριακής προστασίας οχήματος
	≥ 5 έτη
	 
	 

	12.20
	Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης ευθύνης διεκπεραίωσης εργασιών τελωνείου
	ΝΑΙ
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